\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{czech}
\usepackage{times}
%\usepackage{multicol}
\input symb_jh.lt
\input mypdf.lt
\input myhtml.lt

%\newcommand{\cdpms}{\,\textrm{cd\pms}}

%begin{latexonly}
\newcommand{\�}{{\fontfamily{ptm}%\fontseries{b}
 \selectfont �}}
%end{latexonly}

\begin{htmlonly}
\newcommand{\�}{�}
\end{htmlonly}


\clubpenalty=10000
\widowpenalty=10000

\begin{comment}
 \textwidth 210mm
 \textheight 297mm
 \addtolength{\textwidth}{-30mm}
 \addtolength{\textheight}{-40mm}
 \addtolength{\textheight}{-\footskip}
\end{comment}
 \pagestyle{headings}          
 \renewcommand{\thepage}{\textit{\arabic{page}/5}}

\begin{comment}
  \topmargin=-10.4mm
% \headsep 0mm
% \headheight 0mm
 \addtolength{\textheight}{-\headheight}
 \addtolength{\textheight}{-\headsep}
 \oddsidemargin=-10.4mm
 \addtolength{\columnsep}{4mm}
\end{comment}

\parskip=\baselineskip \parindent=0mm

\begin{htmlonly}
 \newcommand{\zakn}[2]
  {\wwwt{#2}{http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/#1.html}}
\end{htmlonly}
%begin{latexonly}
 \newcommand{\zakn}[2]
  {\wwwt{#2}{http://amper.ped.muni.cz/light/zakon_oo/#1.pdf}}
%end{latexonly}

\renewcommand{\new}[1]{#1}
\newcommand{\newthree}[1]{#1}
\newcommand{\newfour}[1]{#1}
\newcommand{\oldnewthree}[2]{#2}
\newcommand{\oldnewfour}[2]{#2}
\newcommand{\oldthree}[1]{}
\newcommand{\oldfour}[1]{}
\newcommand{\nooldnew}[2]{#1}

\renewcommand{\emph}[1]{\textbf{#1}}
\begin{document}

 \markright{%\Large
 \underline
 {Z�kon o~ovzdu�� a~prevence sv�teln�ho zne�i�t�n�, \quad n�vrh Na��zen�}
  \hfill }

\begin{center}
\section*{N�vrh \\[3mm]
	Na��zen� vl�dy \\
	ze dne ... 2003 \\ \large
	kter�m se stanov� pravidla ochrany p�ed sv�teln�m zne�i�t�n�m}
	
Vl�da na�izuje podle \�~55 odst. 1 z�kona �. 86/2002 Sb.
o~ochran� ovzdu�� a~o~zm�n� n�kter�ch dal��ch z�kon� 
(z�kon o~ochran� ovzdu��, d�le jen ,,z�kon``):

\end{center}



\begingroup

%begin{latexonly}


\renewcommand{\thesubsection}{%\textbf{�}
                                 %doesn't work,   is remains thin
                                  \textbf{\�}
                                 %Times works
                                 \arabic{subsection}}
\newcommand{\art}[1]{\subsection{#1}}
\renewcommand{\theparagraph}{(\arabic{paragraph})}
\newcommand{\point}[0]{\vspace{-0.4\baselineskip}%
 \stepcounter{paragraph}\paragraph{\theparagraph}}
\renewcommand{\theenumi}{\alph{enumi}}

\newenvironment{mylist}
 {\setcounter{enumi}{0}\begin{list}{\stepcounter{enumi}\theenumi.}{}
 \standardhyphens \vspace{-\topsep}
                  \itemsep=-5pt \parsep=0pt \splithyphens%
 }
 {\end{list}}

%end{latexonly}

\begin{htmlonly}

\renewcommand{\thesubsection}{  \arabic{subsection}.}
\newcommand{\art}[1]{\subsection{#1}}
\renewcommand{\thesubsubsection}{(\arabic{subsubsection})}
\newcommand{\point}[0]{\subsubsection{}}
%\renewcommand{\theenumi}{\alph{enumi}}
\renewenvironment{enumerate}
 {
  \begin{rawhtml}
  <ol type=a>
  \end{rawhtml}
 }
 {
  \begin{rawhtml}
  </ol>
  \end{rawhtml}
 }
\renewcommand{\item}{
\begin{rawhtml}
<li>
\end{rawhtml}
 }
\newenvironment{mylist}
 {\begin{enumerate}}
 {\end{enumerate}}
\newcommand{\dg}{�}

\tableofcontents


\end{htmlonly}

%\setcounter{subsubsection}{1} %

%\setcounter{subsection}{1} %for htmlonly


\art{P�edm�t �pravy}

\point{}
T�mto na��zen�m se stanov�
\begin{mylist}


\item
opat�en� ke sni�ov�n� nebo p�edch�zen� v�skytu sv�teln�ho zne�i�t�n�, 

\item
limity stanovuj�c� horn� mez sv�teln�ho zne�i�t�n�. 

\item
m�sta a~prostory, kde nesm� doch�zet k~v�skytu sv�teln�ho zne�i�t�n�, 

\item
�innosti, na kter� se vztahuje povinnost podle \�~3 odst. 10 z�kona, 

\end{mylist}

\point{}
Toto na��zen� se nevztahuje na sv�telnou signalizaci 
pro ��ely zaji�t�n� bezpe�nosti dopravy, obrany a~bezpe�nosti st�tu.
 

\art{Z�kladn� pojmy}

\point{}
Pro ��ely tohoto na��zen� se rozum�

\begin{mylist}

\item
sv�teln�m zdrojem -- um�l� zdroj emise sv�teln�ho z��en� (zpravidla v�bojka,
z��ivka nebo ��rovka),

\item
do�asn� pou��van�m sv�teln�m zdrojem -- 
sv�teln� zdroj pou��van� po dobu nejv��e �esti m�s�c�,

\item
sv�teln�m m�stem -- kruhov� oblast s~polom�rem dva
metry, ve kter� je um�st�n jeden nebo v�ce sv�teln�ch zdroj�,

\item
osv�tlovac�m t�lesem (sv�tidlem) -- za��zen�, obsahuj�c� sv�teln� zdroj
a~sou��sti slou��c� k~upevn�n� a~ochran� sv�teln�ho zdroje,
jeho� ��elem je vyza�ov�n�, filtrace nebo p�em�na sv�tla poch�zej�c�ho
z~jednoho nebo v�ce sv�teln�ch zdroj�. Osv�tlovac� t�leso
m��e b�t sou��st� ucelen� osv�tlovac� soustavy,

\item
osv�tlovac� soustavou -- samostatn� osv�tlovac� t�leso nebo soustava
osv�tlovac�ch t�les navz�jem technicky v�zan�ch (nap�. uli�n�
osv�tlen�),


\item
novou instalac� osv�tlovac� soustavy -- instalace proveden� nebo
dokon�en� po dni nabyt� ��innosti tohoto na��zen�,

\item
horn�m poloprostorem -- sm�ry nad vodorovnou rovinu prolo�enou
sv�tidlem; v~p��pad� sva�it�ho ter�nu se j�m rozum�j� sm�ry nad rovinu
rovnob�nou se svahem nebo nad rovinu se sklonem mezi t�mito dv�ma
krajnostmi,

\item
pln� clon�n�m osv�tlovac�m t�lesem (sv�tidlem) -- t�leso (sv�tidlo),
kter� nedovoluje p��mou emisi sv�tla do horn�ho poloprostoru;
 za sv�tidlo, kter� do takov�ch sm�r� nesv�t�, se pova�uje i~ka�d� takov�,
  jeho� m�rn� sv�tivost je v~t�chto sm�rech
  po zaokrouhlen� na cel� ��slo jen 0~cd na tis�c lumen� sv�teln�ho toku
  vyd�van�ho sv�teln�m zdrojem uvnit� nich;
 tato vlastnost sv�tidla
  a~zp�sob mont�e, p�i n�m� sv�tidlo nesv�t� do horn�ho poloprostoru,
  m��e b�t uvedena na v�robku a~v~n�vodu k~jeho pou�it� v�robn�, 
  dovozn� �i dodavatelskou firmou, 
  nebo je mus� v�slovn� uv�st projektant osv�tlovac� soustavy,
 
\item
nejlep�� dostupnou technikou --  technika definovan� v~\�~2 odst. 1
z�kona; k~datu vstupu tohoto na��zen� v~platnost se t�m v~p��pad�
osv�tlov�n� komunikac�  rozum� mimo jin�,   �e pod�l sv�tlen�ho toku ze
sv�tidel, kter� dopad� na komunikaci,  p�evy�uje hodnotu
0,2$+$0,4$\times(w\,/\,10\,$m) pro komunikace  se ���kou $w \le 10\,$m  
a~hodnotu 0,6 pro komunikace �ir�� ne� deset metr�,

\item
bezpe�nostn�mi normami -- za n� lze pro ��ely tohoto na��zen� 
pova�ovat normy EN 132 01-1 a� -3, p��padn� 
�SN 36 0400, 0410 a~0411

 
\item
reklamn� tabul� -- plocha ur�en� a~slou��c� k~reklamn�m ��el�m, ve
smyslu z�kona �.~40/1995~Sb., o~regulaci reklamy a~o~zm�n� a~dopln�n�
z�kona �. 468/1991 Sb., o~provozov�n� rozhlasov�ho a~televizn�ho
vys�l�n�, ve zn�n� pozd�j��ch p�edpis�,

\item
doba pl�novan� �ivotnosti osv�tlovac� soustavy nebo t�lesa -- technick�
parametr stanoven� v�robcem, ud�vaj�c� obvyklou dobu, po kterou
osv�tlovac� soustava nebo t�leso m� technick� vlastnosti umo��uj�c�
obvykl� provoz.

\end{mylist}


% \art{Pravidla pro venkovn� osv�tlov�n�}
\art{Opat�en� ke sni�ov�n� sv�teln�ho zne�i�t�n� a~emisn� limity}


\point{} Ve�ker� nov� instalace osv�tlovac�ch soustav 
\newold{na �zem� �esk� republiky}{um�st�n�ch
ve vn�j��m ovzdu��}, stejn� jako �pravy soustav dosavadn�ch, 
musej� vyhov�t pravidl�m pro sni�ov�n� sv�teln�ho zne�i�t�n� dle
odstavc� 2 a� 5 tohoto paragrafu. 

\point{} Osv�tlovac� soustavy \oldnew{minimalizuj�c� sv�teln�}
{vyhovuj�c� pravidl�m pro sni�ov�n� sv�teln�ho} zne�i�t�n�
\begin{mylist}

\item 
jsou slo�en� pouze z~pln� clon�n�ch sv�tidel

\item
pou��vaj� nejlep�� dostupnou techniku

\item
jsou realizov�ny tak, aby 
osv�tlen� c�lov�ch ploch (ve smyslu jejich osv�tlenosti �i jasu) 
nep�ekra�ovalo �rove�
vy�adovanou bezpe�nostn�mi normami, pokud existuj�,
p�i absenci takov�ch norem 
pak st�edn� jas c�lov� plochy nesm� p�ekro�it hodnotu 1\cdpms, 
s~v�jimkou ploch uveden�ch v~odst. 4;
u~soustav neumo��uj�c�ch plynulou regulaci
 sv�teln�ho toku se p�ipou�t�,
 aby podm�nku nep�ekro�en� spl�ovaly a�
 na konci doby sv� pl�novan� �ivotnosti, s~v�jimkou 
 osv�tlen� ploch uveden�ch v~odst. 4

\item
a~jsou vybaveny za��zen�mi schopn�mi
sn��it mno�stv� vyza�ovan�ho sv�tla 
alespo� o~t�icet procent
oproti pln�mu v�konu\old{, v~dob� po dvac�t� �tvrt� hodin�};
takov� sn��en� mno�stv� sv�tla se uplat�uje, 
kdy� podm�nky u��v�n� osv�tlen�ho povrchu jsou takov�, 
�e bezpe�nost nen� ohro�ena.

\end{mylist}

\point{} \oldnew{Po�adavky odstavce}
{Vlastnosti uveden� v~odstavci} 2 nemusej� b�t dodr�eny
pro zdroje se sv�teln�m tokem nep�ekra�uj�c�m
1500 lumen�, jsou-li nejv��e t�i v~jednom sv�teln�m m�st�
nebo pokud jejich souhrnn� sv�teln� tok do horn�ho poloprostoru 
  nep�ekro�� 2250 lumen� v~jednom sv�teln�m m�st�
a~pro takov� do�asn� pou��van� zdroje, kter� \oldnew{se vyp�naj�
nejpozd�ji ve 23 h}{jsou vypnuty v~dob� od 23 h do 5 h}.
\old{d��v tam bylo ve 22 h a~ve 20 h mimo letn� �as}


\point{} Osv�tlen� informa�n�ch a~reklamn�ch tabul�
sm� b�t realizov�no jen
sv�cen�m sm�rem shora dol� 
nebo sv�teln�mi zdroji um�st�n�mi uvnit� tabule.
 Sv�tivost tabule nesm� p�ekro�it hodnotu 250\,cd pro tabule o~plo�e
 1\ms{} a~men��, 
 st�edn� jas tabule hodnotu 1\cdpms{} pro tabule o~plo�e 1000\ms{} a~v�t��.
 Pro tabule s~plochou $S$ v~rozmez� jednoho a~tis�ce metr� �tvere�n�ch
 nesm� st�edn� jas $L$ p�ekro�it hodnotu:
   $$ L = \frac{250\cdpms}{(S/1\ms)^{0{,}8}}$$   
 
\point{} U~osv�tlen� budov a~um�leck�ch p�edm�t�
mus� b�t up�ednostn�ny soustavy sv�t�c� shora dol�.
Jen pokud to nen� technicky mo�n�, lze u~p�edm�t� 
obzvl�tn� a~ov��en� um�leck� nebo
architektonick�
hodnoty pou��t osv�tlen� jin�ho typu. V~takov�m p��pad� 
mus� okraj sv�teln�ho svazku
z�stat \old{alespo� jeden metr} pod horn�m okrajem
plochy, kter� m� b�t osv�tlov�na, 
  a~nesm� vybo�it z~obrysu on� budovy �i pomn�ku.
Osv�tlovac� soustava mus� b�t vybavena vhodn�m za��zen�m k~omezen� rozptylu
sv�tla mimo osv�tlovanou plochu a~mus� b�t vypnuta nebo ztlumena 
alespo� o~polovinu \oldnew{nejpozd�ji v~jednu hodinu
v~obdob� platnosti letn�ho �asu
a~v~nula hodin mimo obdob� platnosti letn�ho �asu}
{v~dob� od 23 h do 5 h}. 
St�edn� jas osv�tlovan� plochy  
nem� b�t vy��� ne� st�edn� jas okoln�ch osv�tlovan�ch ploch
a~nesm� p�ekro�it 1\cdpms.


\point{} Nen� p��pustn� pou��vat, pro pouh� propaga�n� ��ely, do
\oldnew{ovzdu��}{horn�ho poloprostoru} 
m���c� oto�n� nebo pevn� svazky paprsk� jak�hokoliv typu. 
\new{Pou�it� takov�ch svazk� pro jin� ��ely je mo�n� jen 
s~v�slovn�m souhlasem org�nu obce v~p�enesen� p�sobnosti.}

\point{} 
Ministerstvo �ivotn�ho prost�ed� zve�ejn� ve V�stn�ku Ministerstva
�ivotn�ho prost�ed� popis postup�, kter�mi se ov��uj� vlastnosti
a~limity po�adovan� t�mto na��zen�m.


\art{M�sta a~prostory, kde nesm� doch�zet k~v�skytu sv�teln�ho zne�i�t�n�}

\point{}
Instalov�n� sv�teln�ch zdroj� je zak�z�no v~maloplo�n�ch
zvl�t� chr�n�n�ch �zem�ch
definovan�ch ve zvl�tn�m p�edpisu\footnote
{Z�kon 114/1992 Sb. o~ochran� p��rody, ve zn�n� pozd�j��ch p�edpis�},
tj. v~n�rodn�ch p��rodn�ch rezervac�ch, p��rodn�ch rezervac�ch, 
n�rodn�ch p��rodn�ch pam�tk�ch a~p��rodn�ch pam�tk�ch. 
Sv�tidla v~nich ji�
instalovan� se nesm�j� pou��vat s~v�jimkou zaji�t�n� bezpe�nosti 
osob, dopravy, obrany a~bezpe�nosti st�tu. 

\point{}
Sv�tidla vzd�len� od hranice takov�ho zvl�t� chr�n�n�ho �zem� 
m�n� ne� 300~m
mus� b�t zaclon�na tak,
aby p�i pohledu z~�zem� nebyla v~noci patrn� 
nebo aby osv�tlenost svisl� plochy na hranici �zem� 
kter�mkoliv z~nich nep�es�hla hodnotu jedn� setiny luxu.

\point{}
Org�n ochrany p��rody ozn�m� org�n�m obc� 
a~provozovatel�m sv�teln�ch zdroj�, 
kter�ch se t�k� ustanoven� odstavc� 1 a~2, 
povinnosti, kter� z~nich vypl�vaj�.


\art{Dal�� pravomoci obc�}

Org�n obce v~p�enesen� p�sobnosti
m��e na cel�m katastru obce regulovat
ve�ker� sv�cen� do venkovn�ho ovzdu��, s~v�jimkou
sv�teln� signalizace
pro ��ely zaji�t�n� bezpe�nosti dopravy, obrany a~bezpe�nosti st�tu.


\art{��innost}

Toto na��zen� nab�v� ��innosti dnem 1. �ervna 2003, s~v�jimkou ustanoven�
\�~4 odst. 2, kter� nab�v� ��innost dnem 1. ledna 2007.




\endgroup

\vfill

\JH \\
6. ledna 2002


\end{document}
