0 6 6 1.06E-5 0 1 7 4.78E-6 0 2 7 1.19E-4 0 3 7 8.23E-6 0 4 7 8.15E-5 0 5 7 8.08E-6 0 6 7 2.51E-5 0 3 8 1.38E-5 0 4 8 1.29E-4 0 3 9 1.06E-4 0 4 9 7.06E-5 0 5 9 1.69E-4 0 6 9 3.45E-4 0 3 10 3.46E-5 0 5 10 3.63E-5 0 6 10 2.66E-4 0 5 11 4.43E-6 0 8 11 1.87E-4