\input a4_12_cz.ltx

\parindent=0mm \parskip=0.6\baselineskip
\clubpenalty=10000 \widowpenalty=10000

\input mypdf.lt
\input myhtml.lt

\renewcommand{\thesubsection}{\arabic{subsection}}
\newcommand{\art}[1]{\subsection{#1}}

\begin{document}

\begin{htmlonly}
\tableofcontents
\end{htmlonly}

\section*{Tepeln� tank u~Mo�t�rny}

\art{Vstupy a~v�stupy}

Voda v~tanku bude zpravidla naho�e hork� a~dole chladn�, tedy v�razn� 
zvrstven�. Odb�ry a~dod�vky ono zvrstven� maj� co nejm�n� kazit.

Z~tanku se bere tepl� voda hlavn� shora, co nejteplej��. Jen pro ��ely
budouc�ho pas�vn�ho Centra, kde bude topen� n�zkoteplotn�, je 
vhodn� br�t vodu n��e, aby naho�e z�stala tepl� pro jin� ��ely. 

Krom� toho se bere tak� chladn� voda na oh��t� sol�rn�m syst�mem 
(syst�my, a� bude i~fas�dn� kolektor na nov�m dom�), v~zim� 
z~p�lky v��ky tanku, aby se zbyte�n� neh��l cel� (stejn� se 
obvykle cel� neoh�eje), v~l�t� naopak skoro �pln� zespodu. 
Stejn� zespodu se bude br�t voda na p�esunut� do kotle, kdy� se 
kon�� jeho provoz a~hork� voda z~kotle se p�esouv� do tanku. 

Do tanku se naopak vracej� ochlazen� vody z~topen�, z~oh�evu 
bojleru, z~p�edeh�evu  mo�tu. Hork� voda se vrac� ve�er z~kotle.
Tepl� �i hork� voda se vrac�  ze sol�rn�ho syst�mu. 

Vracej�c� se ochlazen� voda m��e b�t teplej�� ne� dno tanku -- tehdy se 
hod� ji pos�lat do rozd�lovac� �irok� roury -- d�rovan�ho kom�na, kter�
j�  umo�n� vyt�ci v�t�inou ve spr�vn� v��ce. To se t�k�  hlavn� vody 
z~p�edeh�evu mo�tu.

Vracej�c� se sol�rn� vodu je pot�eba, je-li hork�, dostat bez 
ochlazen� t�eba a� t�m�� na hladinu v~tanku. Rozd�lovat ji m� smysl
a�  tak od poloviny v��ky tanku nahoru, dokonalej�� soustavou
se  silikonov�mi chlopn�mi. Rozd�lovac� potrub� mus� b�t dv�,
jedno  pro dne�n�, druh� pro budouc� kolektor (budou toti� m�vat 
rozd�ln� teploty).

Krom� cirkula�n�ch pr�chod� a~trubek je pot�eba je�t� dvojice
trubek pro kontrolu v��ky hladiny v~tanku. 

Tank m� na dn� v�pustn� otvor, ten je  pot�eba opat�it funguj�c�m
ventilem a~mo�nost� p�ipojit hadici.


\art{Kudy v�st trubky}

Trubky by nem�ly p�sobit komplikace p�i izolov�n� tanku, m�ly by z�stat 
pokud mo�no p��stupn�.  

Je proto vhodn� je za�stit v�echny bl�zko sebe u~doln�ho konce 
v�lcov�ho pl�t� tanku, na stran� obr�cen� k~budov�. Do r�zn�ch v��ek 
je lze p�iv�st uvnit� tanku. Tam mus� b�t co nejm�n� tepeln� vodiv�, 
tj. ne ocelov�, ale z~tlust�ho polypropyl�nu. Ty, co povedou a� nad 
polovinu v��ky z�sobn�ku, by nav�c m�ly b�t  tepeln� izolovan�, nejl�pe
asi op�n�n�  polyuretanem, jinak by voda po cest� jimi byla v~doln� ��sti 
tanku p��li� ochlazov�na, hlavn� p�i mal�ch pr�toc�ch. 

Vnit�kem z�sobn�ku (a~pak a� do kotelny) lze v�st i~ob� trubky pro
kontrolu v��ky hladiny (skute�nost, �e hladina je mezi jejich 
vy�st�n�mi, pak prozrad� v�t�� tlak v~t� zavodn�n�). Vrchn� p��rubu
tanku sta�� vyu��t pro po��te�n� �nik vzduchu, po napln�n� tanku
vodou a� po vrch se v~podstat� natrvalo  uzav�e a~p��slu�n� ventil 
zakryje alespo� p�lmetrovou tepelnou izolac� (PP trubka jdouc� od n�j 
�ikmo dol� a� ven by ale nevadila).


\art{Kter� trubky skrz}

\begin{list}{}
\item 2 kontroln�, sta�� 1/2", jedna 50 cm, druh� 70 cm pod vrch
\item 1 6/4" 90 cm pod vrch (na odb�r ve�ker� nejteplej�� vody)
\item 1 1" 120 cm pod vrch (na odb�r m�n� tepl� vody)
\item 1 1" 250 cm pod vrch, na odb�r do sol�ru v~zim�
\item 2 1" 270 cm pod vrch, na n� p�ijdou rozvad��e s~chlopn�mi
\item 1 6/4" 280 cm pod vrch, doprost�ed rozd�lovac�ho kom�na
\item 1 6/4" 350 cm pod vrch, dospodu rozd�lovac�ho kom�na
\item 1 2" 15 cm nade dno
\end{list}

Rozm�ry plat� hlavn� u~konc� vevnit�, aby tam byly nevelk� rychlosti
proud�n�. Jinak mohou b�t trubky ten��, nap�. v~m�st� pr�chodu st�nou tanku.

Dovnit� by m�ly j�t do trochu r�zn�ch vzd�lenost� od st�ny, pokud by 
se mohla jejich �st� vz�jemn� ru�it; ty do rozd�lovac�ch potrub� by
mohly b�t m�sto toho horizont�ln� daleko od  sebe, tj. na kraj�ch �ady
trubek (sol�rn� rozd�lova�e) a~uprost�ed  (kom�n s~d�rami)

Pro nasazen� rozd�lovac�ch rozvod� s~chlopn�mi asi nen� pot�eba ten
ocelov� obrobek, pokud p�jdou nasadit na silnost�nou polypropyl�novou
trubku (kterou lze rovn� osoustru�it).



\art{�istit tank?}

Oxidov� vrstvy uvnit� tanku jsou u�ite�n�, sni�uj� tok tepla  st�nami
tanku shora dol� (sni�uj� tepeln� tok z~vody do st�ny). Sice  mohou
ucpat doln� odtok z~tanku, ale vodu lze m�sto toho vypustit hlavn� 
p��rubou.

Odstranit se mus� jen m�sty, kde se budou p�iva�ovat �chyty trubek.
�chyty budou jen br�nit vybo�en�, s~v�jimkou rozvodn�ho d�rovan�ho
kom�na, ten na nich bude t� viset.

Mnohem lep�� ne� vrstva rzi by ov�em byla dvouslo�kov� polyuretanov� p�na. 


\art{Nouzov� vyh��v�n�}

Tank lze nouzov� vyh��vat jednodu�e pomoc� topn�ho okruhu -- m�sto, aby
vratnou vodu z~topen� p�ih��val, bude ji chladit. Obsah v~polovin�
tlou��ky izolace je asi $3.14 \times 2.5 \m \times 5 \m + 6\ms =
45\ms$, p�i tlou��ce jen 70~cm (ve skute�nosti sp��e 80~cm) a~p�ehnan�
vodivosti materi�lu 0.05\WsqmK (ve skute�nosti sp��e 0.04) jsou
tepeln� ztr�ty tanku jen 3.2~W/K. P�i rozd�lu oproti vn�j�ku 20~K 
(vevnit� 4 nad nulou, venku 16 pod nulou) jsou tedy jen 64~W. To lze
kr�t alternativn� i~pomoc� elektrick� patrony pod tankem. 

Ve skute�nosti budou ztr�ty a� o~deset procent v�t��, z~kan�lu, 
jdouc�ho od budovy k~tanku. Ten by m�l b�t dut�, m���c� m�rn� vzh�ru ke
zdi, a~v~n�m trubky om�van� zven�� vzduchem od spodku tanku. Spodek
nikdy nebude chladn�j�� ne� 4~K nad nulou. Izolace kan�lu by m�la b�t
stejn� tlust� jako izolace tanku samotn�ho, tj. alespo� 70~cm. I~pr�chod
trubek zd� by m�l b�t izolov�n alespo� p�ti centimetry, a� v~tepl�
koteln� by m�l b�t kan�l uzav�en, aby j�m v~mraze net�hl vzduch 
z~prostor pod tankem.

V~��dn�m p��pad� ale ztr�ty chladn�ho tanku v~mraze nep�ev��� sto watt�
(Ztr�ty hork�ho tanku v~l�t�, p�i �ty�n�sobn�m teplotn�m sp�du, dos�hnou
nejv��e 0.4~kW.)


\art{Izolace tanku}

se m��e za��t d�lat a� po tlakov� zkou�ce tanku, kdy� je jist�, �e nikde
nete�e.

Izolace p�jde a� od zem�, 30~cm nad zem a~aspo� 20~cm pod zem bude sahat
vrstva polystyr�nov�, sta�� z~oby�ejn�ho polystyr�nu (ev s�knut�
vlhkosti do sl�my se zamez� f�li�). Stav�t lze za��t odspodu, ale
prstence sl�my na tanku by m�ly b�t i~samonosn�, nap�. kdyby se p�i
velk�m sn�hu doln� bal�ky namo�ily.

Za��t je pot�eba ale st�echou, kter� by m�la m�t p�esahy alespo� patn�ct
centimetr�, tj. polom�r 185~cm. Po obvodu by m�la m�t h��ky na plachtu
b�hem stav�n�.

Nejprve p��jde deset centimetr� miner�ln� vaty, op�sat p�skami a~ovinout
pap�rem. Pak jednu vrstvu sl�my, prstence odspodu, ka�d� po��dn�
ut�hnout dv�ma popruhy a~dvakr�t trvale op�sat. op�sat. Mezi prstence
vodorovn� pap�r a~v�dy jednu tenkou PP trubku a� k~tanku, na teplotn�
�idlo. Pak ovinout pap�rem a~d�vat dal�� vrstvu sl�my, asi rad�ji 
s~v��kov� posunut�mi prstenci a~svisl�i sp�rami v~m�st� PP trubek. Ka�d�
prstenec vn�j�� vrstvy by m�l b�t p�ita�en t�emi p�skami.

Po doizolov�n� a� po st�echu se mus� st�echa postupn� pozvednout a~d�t
pod n� tak� izolaci, nejl�pe je�t� o~vrstvu tlust��. 

Proto�e sl�ma bude se svisl�mi st�bly, p�itla�en� k~tanku, nebude se u�
sesedat a~d� se rovnou om�tat. Asi ji pro ten ��el bude pot�eba obalit
jutou.


\vfill



Jen�k, 28. srpna 2002

\end{document}
