\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{czech}
%\input a4_12_cz.ltx
\input symb_jh.lt
\input mypdfnb.lt
\input myhtml.lt
\parskip=0.5\baselineskip \parindent=0mm

%\includecomment{nao}
\excludecomment{nao}

\begin{htmlonly}
\renewcommand{\theparagraph}{}
\end{htmlonly}



\begin{document}

\title{Dopl�ky ,,z�kona o ovzdu��`` zahrnuj�c� sv�teln� zne�i�t�n�}

{\large \bfseries
N�vrh dopl�k� textu vl�dn�ho n�vrhu \emph{z�kona o ovzdu��} z dubna 2001 
pro jeho
roz���en� i~na \emph{ochranu p�ed sv�teln�m zne�i�t�n�m}
\begin{nao}
v�. ochrany astronomick�ch 
observato��
\end{nao}
}


\paragraph{� 2 odst. 1,}   
\begin{itemize}
 \item doplnit bod
\begin{itemize}
 \item[b:] \emph{; pro ��ely tohoto z�kona rovn� um�l� sv�tlo jdouc� do ovzdu�� mimo
oblasti, do kter�ch je funk�n� ur�eno,} \\
(vzhledem k~bodu \textbf{a} je p��vlastek ,,vn�j��ho`` implicitn�)

 \item[c:] \emph{v p��pad� sv�tla v~jednotk�ch sv�teln�ho toku,}

 \item[e:] \emph{v p��pad� sv�tla v~jednotk�ch sv�teln�ho toku,}

 \item[g:] \emph{v p��pad� sv�tla jas oblohy p�soben� um�l�mi zdroji,}

 \item[i:] \emph{v p��pad� sv�tla vyj�d�en� hustotou sv�teln�ho toku,}

 \item[j:] \emph{v p��pad� sv�tla vyj�d�en� v~jednotk�ch hustoty sv�teln�ho
toku,}
\end{itemize}

\item doplnit bod \textbf{f} vlo�en�m p�ed ,,\emph{ze v�ech zdroj�}``: \\
   \emph{(v p��pad� sv�tla vyj�d�en� v~jednotk�ch pr�m�rn�ho sv�teln�ho
toku za jeden rok)} 

\item a~kone�n� vlo�it nov� bod mezi body \textbf{c} a~\textbf{d}: \\
 \emph{sv�teln�m zne�i�t�n�m ka�d� forma osv�tlen� um�l�m sv�tlem, kter� je
rozpt�leno mimo oblasti, do kter�ch je funk�n� ur�eno, a~zejm�na pak,
m���-li nad linii obzoru,}
\end{itemize}


\paragraph{� 4, odst. 3,} p�ed  ,,\,\emph{, kter� zne�i��uje}`` vlo�it: \\
 \emph{nebo osv�tlovac� za��zen�}

\begin{nao}

\paragraph{� 7} -- p�idat dal�� odstavec \textbf{(12)}: \\
 \emph{V okol�  
 astronomick�ch observato�� mohou b�t stanovena ochrann� �zem� 
 se zvl�tn�mi po�adavky na omezen� sv�teln�ho zne�i�t�n�.}

\paragraph{� 48} -- p�idat dal�� bod \textbf{u}: \\
 \emph{stanovuje  ochrann� �zem� 
 astronomick�ch observato�� (t� dle n�vrh� �esk� astronomick� spole�nosti
 a Sdru�en� hv�zd�ren a planet�ri�).}

\paragraph{� 49} -- p�idat dal�� bod \textbf{i}: \\
 \emph{vede evidenci a publikuje seznam obc�, na jejich� �zem� existuje
 astronomick� observato�, kterou je t�eba chr�nit p�ed sv�teln�m zne�i�t�n�m.}

\end{nao} 
 

\paragraph{� 50, odst. 1,} v~bodu \textbf{d} doplnit p�ed 
 ,,\,\emph{, ukl�d� opat�en�}``: \\
 \emph{a sv�teln�ch zdroj� vyd�vaj�c�ch sv�teln� tok v�t�� ne� 1500 lumen� (t�
na ��dost astronomick�ch observato��)}


\bigskip
Proto�e z�sady takov�ho osv�tlov�n�, kter� minimalizuje sv�teln�
zne�i�t�n� a~spot�ebu elekt�iny jsou dosud nedostate�n� zn�m�, je vhodn�
je uv�st jako t�et� hlavu z�kona (p�ed hlavu o ochran� ozonov� vrstvy Zem�), 
s p��slu�n�m p�e��slov�n�m paragraf� dal��ch hlav 
(text odpov�d� lombardsk�mu z�konu):

\begingroup
\bigskip

\dotfill{} (za��tek prost�ho zn�n� vlo�en� Hlavy, bez koment���:) \dotfill

\bigskip

%begin{latexonly}

\newcommand{\hlava}[2]{\subsection*{Hlava #1 \\[2mm] #2}}

\renewcommand{\thesubsubsection}{� \arabic{subsubsection}}
\newcommand{\art}[1]{\subsubsection{#1}}
\renewcommand{\theparagraph}{(\arabic{paragraph})}
\newcommand{\point}[0]{\vspace{-0.4\baselineskip}%
 \stepcounter{paragraph}\paragraph{\theparagraph}}
\renewcommand{\theenumi}{\alph{enumi}}

\newenvironment{mylist}
 {\begin{list}{\stepcounter{enumi}\theenumi.}{}
 \standardhyphens \vspace{-\topsep}
                  \itemsep=-5pt \parsep=0pt \splithyphens%
 }
 {\end{list}}

%end{latexonly}

\begin{htmlonly}

\newcommand{\hlava}[2]
 {
\begin{rawhtml}
  <H2>Hlava 
\end{rawhtml}
  #1 \\ #2
\begin{rawhtml}
  </H2>
\end{rawhtml}
 }
\renewcommand{\thesubsection}{� \arabic{subsection}.}
\newcommand{\art}[1]{\subsection{#1}}
\renewcommand{\thesubsubsection}{(\arabic{subsubsection})}
\newcommand{\point}[0]{\subsubsection{}}
%\renewcommand{\theenumi}{\alph{enumi}}
\renewenvironment{enumerate}
 {
  \begin{rawhtml}
  <ol type=a>
  \end{rawhtml}
 }
 {
  \begin{rawhtml}
  </ol>
  \end{rawhtml}
 }
\renewcommand{\item}{
\begin{rawhtml}
<li>
\end{rawhtml}
 }
\newenvironment{mylist}
 {\begin{enumerate}}
 {\end{enumerate}}
\newcommand{\dg}{�}
\end{htmlonly}

\hlava{III}{Venkovn� osv�tlov�n�}

\setcounter{subsubsection}{22}
\setcounter{subsection}{22} %for htmlonly

\art{Regulace sv�teln�ch zdroj� pro venkovn� osv�tlov�n�}

\point{} Za osv�tlovac� soustavy, neprodukuj�c� sv�teln� zne�i�t�n�
a~minimalizuj�c� i~dal�� zne�i�t�n� ovzdu�� 
jsou pova�ov�ny pouze takov� soustavy, kter� 
\begin{mylist}
\item jsou 
slo�en� ze sv�tidel, kter� maj� do sm�r� vodorovn�ch a~vy���ch
sv�tivost 0 cd na 1000 lumen� vyd�van�ho sv�teln�ho toku,
\item
pou��vaj� nejlep�� dostupnou techniku,
\item
jsou realizov�ny tak, aby osv�tlen� plochy 
nep�ekra�ovaly minim�ln� �rove� st�edn�ho udr�ovan�ho jasu
vy�adovanou bezpe�nostn�mi normami, pokud existuj�,
\item 
a~jsou vybaveny za��zen�mi schopn�mi 
sn��it mno�stv� vyza�ovan�ho sv�tla ne m�n� ne� o~t�icet procent
oproti pln�mu v�konu, v~dob� po dvac�t� �tvrt� hodin�. 
Takov� sn��en� mno�stv� sv�tla se uplat�uje, kdy� podm�nky u��v�n� osv�tlen�ho
povrchu jsou takov�, �e bezpe�nost nen� ohro�ena;
direktiva, t�kaj�c� se takov�ch ovl�dac�ch za��zen� 
jen z~d�vodu sn��en� spot�eby 
je fakultativn� pro struktury, v~nich� jsou provozov�ny aktivity 
t�kaj�c� se ve�ejn�ho po��dku, 
v�konu pr�va a~obrany. 
\end{mylist}

\point{} V�jimky plat� pro 
pro zdroje se sv�teln�m tokem nep�ekra�uj�c�m 
1500 lumen� v~soustav�ch s~mal�m v�konem (a� do t�ech zdroj� pro 
jedno sv�teln� m�sto) a pro takov� do�asn� pou��van� zdroje, kter� se vyp�naj� 
po dvac�t� hodin� v~obdob� platnosti b�n�ho �asu a~po dvac�t� druh� hodin� 
v~obdob� platnosti letn�ho �asu.

\point{} Osv�tlen� informa�n�ch tabul� nevybaven�ch 
vlastn�m osv�tlovac�m za��zen�m
mus� b�t realizov�no sv�cen�m sm�rem shora dol�.

\point{} 
Osv�tlovac� svazky a~reflektory pou��van� k~osv�tlen�
parkovi��, �eleznic a~ulic, velk�ch n�m�st�, dvor�, pr�myslov�ch z�vod�, 
sportovn�ch ar�n a~�zem� v�ech typ� mus� m�t takov� n�klon, 
vzhledem k~dan�mu ter�nu, aby nevyza�ovaly
v�ce ne� 0 cd na 1000 lumen� do sm�ru 90\dg{} od ter�nu a~d�le, 
nebo takov� n�klon, aby nevyza�ovaly
v�ce ne� 0 cd na 1000 lumen� do sm�r� vodorovn�ch a~v��e.

\point{} �prava sv�teln�ch svazk�, podle po�adavk� uveden�ch 
v~odstavci 4, 
mus� b�t provedena b�hem dvou let od vstupu tohoto z�kona v~platnost. 

\point{} V�robn�, dovozn� �i dodavatelsk� firmy mus� potvrdit, 
mezi technick�mi charakteristikami prod�van�ch sv�tidel, jejich 
shodu s~t�mto z�konem uveden�m ozna�en� na v�robku
,,optika nevytv��ej�c� sv�teln� zne�i�t�n� a~sni�uj�c� spot�ebu energie, 
podle z�kon� �esk� republiky``
a~p�ibalit, krom� toho, doporu�en� pro spr�vn� pou�it�.

\point{} Je v�slovn� zak�z�no pou��vat, pro pouh� propaga�n� ��ely, 
vzh�ru m���c� oto�n� nebo pevn� svazky paprsk� jak�hokoliv typu.

\point{} U~osv�tlen� budov a~pomn�k� mus� b�t up�ednostn�ny soustavy sv�t�c� 
shora dol�.
Jen pokud to nen� technicky mo�n� a~u p�edm�t� obzvl�tn� a~ov��en� 
architektonick� hodnoty, mus� okraj sv�teln�ho svazku
z�stat alespo� jeden metr pod horn�m okrajem osv�tlovan� plochy 
a~po obvodu mus� b�t svazek opat�en �pln�m clon�n�m nebo
mo�nost� tlumen� po dvac�t� �tvrt� hodin�. 

\begin{nao}

\art{Zvl�tn� na��zen� vztahuj�c� se k~ochrann�m �zem�m}

\point{} B�hem �ty� let od data vstupu tohoto z�kona v~platnost
musej� b�t v�echny zdroje sv�tla nevyhovuj�c� uveden�m po�adavk�m 
nahrazeny �i upraveny takov�m zp�sobem, 
aby vyhovovaly po�adavk�m paragrafu 23.

\point{} Ve�ker� st�vaj�c� sv�teln� za��zen� produkuj�c� velk� zne�i�t�n�, 
jako koule, lucerny a~podobn�, mus� b�t  
vybavena vhodn�m st�n�c�m za��zen�m schopn�m 
omezit a~nasm�rovat sv�teln� tok sm�rem k~zemi, aby sm�rem vodorovn�m a~v��e
nep�es�hla jejich sv�tivost 
15 cd na 1000 lumen�.
V�jimky plat� po dohod� mezi obc� a~kompetentn�mi 
astronomick�mi observato�emi, pro interi�rov�, nezne�i��uj�c� zdroje sv�tla,
pro takov�, jejich� sv�teln� tok nep�es�hne 
1500 lumen� (a� t�i zdroje v~jednom sv�teln�m m�st�), pro 
ty do�asn� u��van�, kter� se vyp�naj� do dvaceti hodin v~obdob� platnosti
b�n�ho �asu a~do dvaceti dvou hodin v~obdob� platnosti letn�ho �asu
a~pro takov�, jejich� n�hrada je pl�nov�na b�hem �ty� let od vstupu 
tohoto z�kona v~platnost. 

\point{} V�echny typy informa�n� tabul�, 
kter� nemaj� specifick� a~nezbytn� no�n� pou�it�, 
musej� b�t zhasnuty po 23. hodin� v~obdob� platnosti letn�ho �asu 
a~po 22. hodin� v~obdob� platnosti b�n�ho �asu.

\point{} �prava sv�teln�ch svazk�, podle po�adavk� uveden�ch 
v~odstavci 4 paragrafu 23, 
mus� b�t provedena b�hem jednoho roku
od vstupu tohoto z�kona v~platnost. 

\end{nao}

\art{Platby za elekt�inu}

\point{} Ve�ejn� subjekty, v�etn� obc�, kter� nesplnily krit�ria po�adovan�
touto hlavou z�kona o~ovzdu�� ve stanoven� lh�t�, 
jsou zbaveny v�hody speci�ln� sazby
za elekt�inu pro ve�ejn� osv�tlov�n�, 
dokud nep�izp�sob� sv� osv�tlovac� soustavy tomuto z�konu. 

\point{} Opat�en� p�ede�l�ho odstavce 1 je schvalov�no
usnesen�m org�nu kraje v~p�enesen� p�sobnosti, 
po p�edchoz� inspekci a~ozn�men�
�zemn� kompetentn�ch astronomick�ch observato��.

\bigskip
\dotfill{} (konec prost�ho zn�n� vlo�en� Hlavy) \dotfill

\endgroup


\vfill

\small (p�ipravil \JH, 3. z��� 2001)

\end{document}
